|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entorn de test** | | | | | |
| Escenari: | Passadís | REF: | hall | Data: | 06/05/2015 |

**Plànol**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (50, 0)  **Beacon** | (150, 0) |  | (250, 0)  (25, 0) |  | (350, 0) |  | (450, 0) |  | (550, 0) |  | (650, 0) |  | (750, 0) |  | (850, 0) |  |
| (100, 0)  (0, 0) |  | (200, 0) |  | (300, 0) |  |  |  | (600, 0)  (400, 0)  (500, 0) |  |  |  |  |  | (700, 0)  (800, 0) |  |  |

850 cm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Beacon Unique ID | Beacon Address | Posició (cm) | | |
| x | y | z |
| B1 | V2fJ | D0:F8:F2:95:3A:5C | De 0 a 850 | 0 | 60 |
| B2 | uCuI | D6:40:86:6D:BD:DF | De 0 a 850 | 0 | 60 |
| B3 | Es2B | D9:A3:28:6A:A7:F1 | De 0 a 850 | 0 | 60 |
| B4 | 63Us | F5:7A:A5:E3:EF:18 | De 0 a 850 | 0 | 60 |
| B5 | CthW | FF:A6:7C:AF:B0:CB | De 0 a 850 | 0 | 60 |